调研材料目录及要求（彩色多普勒超声诊断仪）

一、调研材料目录
1.封面，包括产品名称、品牌型号、注册证号、设备厂家设计使用期限、企业名称、联系人姓名及联系方式等信息。
2.单位授权委托书（参考格式详见：附件1）
3.产品资质（包括注册证、国际认证等）及简介，附查询注册证时的药监部门网站截图。
4.设备生产厂家对推荐产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证等）扫描件。同时，提供设备超出使用期限后使用可能存在潜在临床风险及法规问题。如无明确要求则出具原厂说明文件并加盖原厂公章。
5.设备铭牌。
6.配置清单及报价（参考格式详见：附件2）。
7.产品技术参数。
8.产品技术参数框架填写。（参考格式详见：附件3。）
9.市场同类同档次产品的性能对比表。
10.生产厂家资质及简介（包括但不限于营业执照、《医疗器械生产许可证》及其他相关证明文件）
11.售后服务条款。
12.其他项目（三甲医院或集采项目）中标通知书或合同及相应配置。
13.宣传彩页。
以上材料请按所列顺序排列并盖章，扫描成一份pdf文件发送至指定邮箱。并将word版本一同发送。
二、有关要求
1.企业应保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，并承担相应的法律责任。
2.企业应严格按照本目录明确的内容和顺序，在规定时限内投递资料，否则不予受理。
3.每类设备（每个型号一份材料）调研材料单独准备，邮件单独发送，邮件名格式：“XXX设备调研材料+供应商简称+联系人”

附件1：单位授权委托书

单位授权委托书
本授权委托书声明：本单位                     （参与调研公司的名称），现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），身份证号码           ，联系方式     （必填）    ，以本公司的名义参加 苏州交易集团有限公司 组织实施的“2025年县域医共体设备更新项目（彩色多普勒超声诊断仪）”的市场调研活动。代理人在参与线上、线下调研过程中所签署的一切文件、进行的一切书面或者口头回复，以及处理的与之有关的一切事务，我单位均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自调研活动开始至该项目开标完成止。
代理人无转委托权。特此委托。


公司名称（盖章）： 
日期:       年      月     日
附件2：配置清单及报价
表1.主机报价
	设备
	类型
	是否参与此类型调研
	是否完全满足设备基本需求
	品牌
	型号
	主机报价（万元）

	彩超
非便携
全身机
	1
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	
	2
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	
	3
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	彩超
非便携
妇产机
	1
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	彩超
非便携
心脏机
	1
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	
	2
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	彩超
便携机
	1
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	
	2
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	


“是否完全满足设备基本需求”一栏若为“否”，请在此处说明情况： 
                            

表2：探头适配情况（每类型均填写一张适配探头表格）
	序号
	探头名称
	品牌
	型号
	统一报价（万元）

	1
	腹部凸阵
	
	
	

	2
	高频腹部凸阵
	
	
	

	3
	腹部实时三维容积
	
	
	

	4
	高频线阵（血管）
	
	
	

	5
	高频线阵（小器官）
	
	
	

	6
	腔内探头
	
	
	

	7
	腔内容积探头
	
	
	

	8
	成人心脏探头（经胸）
	
	
	

	9
	成人心脏探头（经食管）
	
	
	

	10
	小儿心脏探头（经食管）
	
	
	

	11
	小儿心脏探头（经胸）
	
	
	

	12
	心脏四维探头（经胸）
	
	
	

	13
	心脏四维探头（经食管）
	
	
	

	14
	小儿四维食道
	
	
	

	15
	超高频线阵
	
	
	

	16
	双平面腔内探头
	
	
	

	17
	术中探头
	
	
	

	18
	小微凸探头
	
	
	

	19
	0角度穿刺探头
	
	
	

	20
	一凸一线双平面探头
	
	
	





[bookmark: _GoBack]附件3：产品技术参数框架填写
请根据推荐产品型号填写下表（每类型均填写一张表格）
[bookmark: OLE_LINK2]请确保所填参数与提交的产品技术参数一致。若存在不一致情况，将对供应商信用产生不良影响。
非便携式机器填写下表：
	品牌及型号
	

	首次注册时间
	

	最近一次注册时间
	

	系统通用参数
	显示屏幕大小及分辨率
	

	
	触摸屏大小
	

	
	可配探头数量、规格、频率
	

	
	探头接口数，激活是否可互换
	

	
	发射、接收通道数
	

	
	动态范围
	

	
	弹性成像模式（压力、应变、剪切波）并具备质控指标.
	

	
	局部放大功能（支持前端放大及后端放大）
	

	
	空间复合成像（1.有  2.无，有则提供调节情况）
	

	
	超声仪器出产时间（以注册证时间为准）
	

	
	灰阶及多普勒智能优化功能（1.全自动  2.一键优化）
	

	
	接收数字式声束形成器，连续动态聚焦
	

	
	超声造影，提供随机TIC 时间强度分析曲线及定量分析参数
	

	
	宽景成像模式
	

	
	多种输出模式，硬盘容量≥1TB
	

	
	最大测量速度 PW,CW
	

	
	最大测量深度
	

	
	取样框宽度可调范围
	

	
	彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频
	

	
	聚焦超低速血流成像技术，最低测量速度
	

	
	TGC≥8 ，LGC≥4
	

	
	后处理功能
	

	腹部全身
	乳腺、甲状腺智能AI识别评级软件
	

	
	支持造影的探头类型及造影方式
	

	
	颈动脉内中膜自动测量
	

	妇产
	产科自动测量、孕周评估
	

	
	具有三维成像优化软件
	

	
	自由切割曲线剖面成像
	

	
	自动NT测量
	

	
	自动盆底测量
	

	
	自动容积测定
	

	
	胎儿心脏测量软件
	

	
	新生儿髋关节角度测量
	

	心脏
	解剖M型，取样线角度及数量
	

	
	二维斑点心肌定量分析 牛眼图节段数
	

	
	实时三平面，双容积成像
	

	
	心脏智能测量及分析软件包
	

	
	组织多普勒成像
	

	介入
	实时融合导航  
	

	
	血管增强显影技术
	

	
	0°穿刺探头
	

	
	针尖增强技术
	

	其他特色参数或先进技术（请尽量注明是否是独家技术或有其他品牌有类似技术）
	
	

	备注
	填写时请尽量明确具体参数数值
	



便携式机器填写下表：
	品牌及型号
	

	首次注册时间
	

	最近一次注册时间
	

	外观及操作便捷性
	超声仪器出产时间（以注册证时间为准）
	

	
	机器重量（含电池）
	

	
	机器重量（含电池）
	

	
	显示屏幕大小
	

	
	触摸屏（1有，有提供大小尺寸 ； 2.无）
	

	
	操作方式（1.全按键操作；2.按键联合触摸屏；3.仅触摸屏）
	

	
	探头扩展口数量（台车）
	

	
	配套台车（1.可升降  ；2 不可升降 ； 3.无台车）
	

	
	探头（数量及探头规格及频率）(普通探头、单晶体探头)
	

	
	开机时间
	

	
	续航时间
	

	
	断电是否自动储存资料（1.自动存储   ；2.无自动存储）
	

	2D
	扫描深度（分别提供不同探头规格）
	

	
	灰阶范围
	

	
	增益范围
	

	
	动态范围
	

	
	2D成像下扫描速度（提供相控阵及凸阵探头）
	

	
	聚焦（提供聚焦类型）
	

	
	局部放大功能（倍数）（1.支持前端放大；2，支持后端放大；3 两者均支持）
	

	
	伪彩图谱（提供数量）
	

	
	组织谐波成像功能（1.有  2.无）
	

	
	斑点噪声抑制成像（1.有  2.无）
	

	
	组织特异性成像（1.有  2.无）
	

	
	空间复合成像（1.有  2.无），有则提供调节情况
	

	
	发射、接收通道数量
	

	
	一键优化（1.有  ；2.无 ）
	

	
	双幅实时成像（1.有  ；2.无）
	

	
	线阵探头扩展梯形成像（1.有  ；2.无）
	

	
	凸阵探头图像扩展角度
	

	
	主机频率范围
	

	M型
	彩色M型（1.有 ；2.无）
	

	
	普通M型
	

	
	解剖M型 （1.有 ；2.无 ），有则提供取样线数量及角度
	

	
	双实时同屏对比显示（1.是    ；2 否）
	

	多普勒
	PW/CW/HPRF功能（1.有  2.无）
	

	
	PW最大测量速度
	

	
	PW最小测量速度
	

	
	彩色多普勒成像方式B/C,B/C/M等（1.有  ；2.无）
	

	
	彩色多普勒成像方式：1.速度 ，2、速度方差 、3、能量、4.方向能量 5、超微血流 等（提供类型）
	

	
	组织多普勒成像及分析软件（1.有  ；2.无），有提供具体参数
	

	
	偏转角度
	

	
	取样容积大小范围
	

	
	彩色多普勒成像下扫描速度（提供相控阵及凸阵探头）
	

	
	三同步/二同步 （1.是    ；2 否）
	

	
	多普勒一健优化功能（1.有  2.无）
	

	
	智能频谱取样角度矫正功能，快速角度调节功能（1.有  2.无）
	

	
	增益独立调节（B/M/D） （1.是 ； 2 否）
	

	其它
	常规测量：支持距离、椭圆、描迹、容积、角度等（1.有；2.无）
	

	
	频谱实时包络测量（1.有 ；2.无）
	

	
	多种智能测量软件包（1.有  2.无），如有提供具体类型及参数
	

	
	多种智能分析软件包（1.有  2.无），如有提供具体类型及参数
	

	
	超声穿刺引导功能（1.有  2.无）
	

	
	超声操作助手，能提供解剖示意图、扫查手法（1.有  2.无）
	

	
	支持造影功能（1.有  2.无），有则提供支持造影的探头类型及造影方式
	

	
	容积造影软件包（1.有  2.无）
	

	
	造影图像图谱种类
	

	
	支持弹性功能（1.有  2.无），有则提供弹性成像方式及支持探头
	

	
	图像后处理功能
	

	
	宽景成像功能（1.有 2.无），有提供支持探头及类型
	

	图像储存传输
	输出方式：提供多种输出方式 及支持DCIOM 、JPG/AVI （具体列举）
	

	
	输出USB 接口数量
	

	
	前台操作过程中可同步输出图像功能  （1.可以同时进行  ；2 ，不可同时进行）
	

	
	机器自带硬盘容量（提供规格）
	

	
	可存储动态视频时间
	

	
	默认电影回放时间
	

	售后
	提供软件升级功能（1.有  ；2.无）
	

	其他特色参数或先进技术（请尽量注明是否是独家技术或有其他品牌有类似技术）
	
	

	备注
	填写时请尽量明确具体参数数值
	



