调研材料目录及要求（数字X线摄影系统（DR））

一、调研材料目录
1.封面，包括产品名称、品牌型号、注册证号、设备厂家设计使用期限、企业名称、联系人姓名及联系方式等信息。
2.单位授权委托书（参考格式详见：附件1）
3.产品资质（包括注册证、国际认证等）及简介，附查询注册证时的药监部门网站截图。
4.设备生产厂家对推荐产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证等）扫描件。同时，提供设备超出使用期限后使用可能存在潜在临床风险及法规问题。如无明确要求则出具原厂说明文件并加盖原厂公章。
5.设备铭牌。
6.配置清单及报价（参考格式详见：附件2）。
7.产品技术参数。
8.产品技术参数框架填写。（参考格式详见：附件3。）
9.市场同类同档次产品的性能对比表。
10.生产厂家资质及简介（包括但不限于营业执照、《医疗器械生产许可证》、《辐射安全许可证》及其他相关证明文件）
11.售后服务条款。
12.其他项目（三甲医院或集采项目）中标通知书或合同及相应配置。
13.宣传彩页。
以上材料请按所列顺序排列并盖章，扫描成一份pdf文件发送至指定邮箱。并将word版本一同发送。
二、有关要求
1.企业应保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，并承担相应的法律责任。
2.企业应严格按照本目录明确的内容和顺序，在规定时限内投递资料，否则不予受理。
3.每类设备（每个型号一份材料）调研材料单独准备，邮件单独发送，邮件名格式：“XXX设备调研材料+供应商简称+联系人”

附件1：单位授权委托书

单位授权委托书
本授权委托书声明：本单位                     （参与调研公司的名称），现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），身份证号码           ，联系方式     （必填）    ，以本公司的名义参加 苏州交易集团有限公司 组织实施的“2025年县域医共体设备更新项目（数字X线摄影系统（DR））”的市场调研活动。代理人在参与线上、线下调研过程中所签署的一切文件、进行的一切书面或者口头回复，以及处理的与之有关的一切事务，我单位均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自调研活动开始至该项目开标完成止。
代理人无转委托权。特此委托。


公司名称（盖章）： 
日期:       年      月     日
附件2：配置清单及报价
表1.整体报价
	类型
	是否参与此类型调研
	是否完全满足设备基本需求
	品牌
	型号
	整体报价（万元）

	1
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	2
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	3
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	4
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	

	5
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	


“是否完全满足设备基本需求”一栏若为“否”，请在此处说明情况： 
                            

表2.配置清单及价格明细（此表价格合计需与表1一致）
	类型
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	XXXX
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	XXXX
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	XXXX
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	XXXX
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	XXXX
	





[bookmark: _GoBack]附件3：产品技术参数框架填写
请根据推荐产品型号填写下表（每类型均填写一张表格）
[bookmark: OLE_LINK2]请确保所填参数与提交的产品技术参数一致。若存在不一致情况，将对供应商信用产生不良影响。
	品牌及型号
	

	首次注册时间
	

	最近一次注册时间
	

	注册证号
	

	悬吊式/单立柱/双立柱
	

	机械臂结构是否C型臂
	

	1.高压发生器
	

	最大输出功率（KW）
	

	高压输出频率（KHz）
	

	高压输出范围（KV）
	

	最大电流输出（mA）
	

	2.球管
	

	品牌
	

	焦点数量
	

	焦点尺寸（mm）
	

	阳极热容量
	

	管套热容量≥
	

	阳极散热率*（KHU/分）
	

	球管最大功率
	

	最大管电压≥
	

	最大管电流≥
	

	阳极转速≥
	

	3.球管侧近台操控系统
	

	近台拍摄部位信息调整（是/否）
	

	重力方向调整（是/否）
	

	球管侧近台操控系统可操作内容描述（特别说明是否具备所拍摄图像预览功能）
	

	4、平板探测器
	

	品牌
	

	探测器材料
	

	成型工艺
	

	像素尺寸（um）
	

	图像灰阶（Bits）
	

	像素矩阵
	

	探测器尺寸（cm）
	

	DQE
	

	空间分辨率（LP/mm）
	

	探测器传输方式（有线/无线）
	

	成像时间（第三方证明材料）
	

	5、胸片架
	

	升降驱动（电动/手动）
	

	翻转驱动（电动/手动）
	

	垂直移动范围（cm）并注明胸片架上探测器盒中心距离地面最小高度
	

	胸片架翻转角度
	

	球馆与探测器是否联动
	

	6、主机工作站
	

	主机+工作站是否集成式设计
	

	显示器尺寸
	

	硬盘容量
	

	内存容量
	

	多频滤过图像处理功能 
	

	是否具有双向对讲系统
	

	是否具备缩放、旋转、反转、增强、标注、 拼接、Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量、任意角度旋转、图像拼接等功能描述
	

	7、固定（升降）床
	

	是否为升降床
	

	床面尺寸（cm）
	

	床面升降范围（cm）若无则不填
	

	床面纵向移动范围（cm）若无则不填
	

	床面横向移动范围（cm）若无则不填
	

	球管联动
	

	最大承重（Kg）
	

	滤线栅结构
	

	滤线栅结构是否可拆卸
	

	滤线栅栅比
	

	滤线栅栅密度（线对/厘米）
	

	8、是否具有无线遥控器（注明是否为选配）
	

	9、是否机架根据PACS部位自动摆位（注明是否为选配）
	

	10、是否具有条码扫描功能（注明是否为选配）
	

	11、其他优势
	



