调研材料目录及要求（X线数字减影血管造影机（DSA））

一、调研材料目录
1.封面，包括产品名称、品牌型号、注册证号、设备厂家设计使用期限、企业名称、联系人姓名及联系方式等信息。
2.单位授权委托书（参考格式详见：附件1）
3.产品资质（包括注册证、国际认证等）及简介，附查询注册证时的药监部门网站截图。
4.设备生产厂家对推荐产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证等）扫描件。同时，提供设备超出使用期限后使用可能存在潜在临床风险及法规问题。如无明确要求则出具原厂说明文件并加盖原厂公章。
5.设备铭牌。
6.配置清单及报价（参考格式详见：附件2）。
7.产品技术参数。
8.产品技术参数框架填写。（参考格式详见：附件3。）
9.市场同类同档次产品的性能对比表。
10.生产厂家资质及简介（包括但不限于营业执照、《医疗器械生产许可证》、《辐射安全许可证》及其他相关证明文件）
11.售后服务条款。
12.其他项目（三甲医院或集采项目）中标通知书或合同及相应配置。
13.宣传彩页。
以上材料请按所列顺序排列并盖章，扫描成一份pdf文件发送至指定邮箱。并将word版本一同发送。
二、有关要求
1.企业应保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，并承担相应的法律责任。
2.企业应严格按照本目录明确的内容和顺序，在规定时限内投递资料，否则不予受理。
3.每类设备（每个型号一份材料）调研材料单独准备，邮件单独发送，邮件名格式：“XXX设备调研材料+供应商简称+联系人”

附件1：单位授权委托书

单位授权委托书
本授权委托书声明：本单位                     （参与调研公司的名称），现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），身份证号码           ，联系方式     （必填）    ，以本公司的名义参加 苏州交易集团有限公司 组织实施的“2025年县域医共体设备更新项目（X线数字减影血管造影机（DSA））”的市场调研活动。代理人在参与线上、线下调研过程中所签署的一切文件、进行的一切书面或者口头回复，以及处理的与之有关的一切事务，我单位均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自调研活动开始至该项目开标完成止。
代理人无转委托权。特此委托。


公司名称（盖章）： 
日期:       年      月     日
附件2：配置清单及报价
表1.整体报价
	类型
	是否参与此类型调研
	是否完全满足设备基本需求
	品牌
	型号
	整体报价（万元）

	1
	□是
□否
	□是
□否
	
	
	


“是否完全满足设备基本需求”一栏若为“否”，请在此处说明情况： 
                            

表2.配置清单及价格明细（此表价格合计需与表1一致）
	类型
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	XXXX
	





[bookmark: _GoBack]附件3：产品技术参数框架填写
请根据推荐产品型号填写下表（每类型均填写一张表格）
[bookmark: OLE_LINK2]请确保所填参数与提交的产品技术参数一致。若存在不一致情况，将对供应商信用产生不良影响。
	品牌及型号
	

	首次注册时间
	

	最近一次注册时间
	

	特殊注明：
	

	一、机架
	机架类型（为悬吊式、落地式等）
	

	
	C臂位置
	

	
	C臂体泊位
	

	
	C臂移动方式
	

	
	纵向移动范围 
	

	
	横向移动范围
	

	
	患者覆盖范围
	

	
	C臂转动定位速度
	

	
	旋转采集速度
	

	
	投照角度LAO/RAO
	

	
	投照角度Cra/Cau
	

	
	主轴旋转
	

	
	地轴旋转
	

	
	旋转采集范围
	

	
	防碰撞保护
	

	
	操作方式
	

	
	机架位置存储
	

	
	C臂深度（弧深）
	

	
	L臂转动范围
	

	
	可变SID范围
移动速度
	

	
	等中心点至地面距离
	

	
	焦点至等中心距离
	

	二、导管床（原厂）
	导管床名称
	

	
	重量
	

	
	床面Al当量
	

	
	CPR位置
	

	
	最大承重
	

	
	床长
	

	
	床宽
	

	
	床横向移动；速度
	

	
	床纵向移动；速度
	

	
	床升降移动
	

	
	床升降速度
	

	
	床面旋转
	

	三、监视器及吊架
	吊架可容纳监视器数目
	

	
	监视器吊架移动范围
	

	
	医用黑白监视器参数
	

	
	医用彩色监视器参数
	

	四、高压发生器
	高压发生器名称
	

	
	容量/类型
	

	
	KV范围
	

	
	最大mA
	

	
	最短曝光时间
	

	五、X线球管
	管球型号
	

	
	阳极轴承类型
	

	
	球管类型
	

	
	焦点大小
	

	
	焦点功率KW
	

	
	阳极热容量
	

	
	阳极靶面直径
	

	
	阳极散热率
	

	
	阳极转速
	

	
	管套散热率
	

	
	栅控管球透视
	

	
	球管保护装置
	

	
	可变SID范围
移动速度
	

	
	等中心点至地面距离
	

	
	焦点至等中心距离
	

	
	冷却方式
	

	
	X线自动控制模块
	

	
	射线剂量防护功能
	

	
	射线剂量监测功能
	

	
	防护屏
	

	六、探测器
	探测器种类
	

	
	探测器结构
	

	
	探测器矩阵及灰阶
	

	
	最大探测范围
	

	
	探测器视野
	

	
	象素尺寸
	

	
	像素总量
	

	
	图像分辨率
	

	
	DQE@0lp/mm
	

	
	消除尾影技术
	

	
	图像读取时间
	

	
	防碰撞保护
	

	七、影像链
	数字化影像链
	

	
	LIH无射线定位
	

	
	脉冲透视频率
	

	
	DSA采集速率
	

	
	心脏采集速率
	

	
	实时旋转DSA
	

	
	步进DSA采集
	

	
	动态透视图像储存
	

	
	在线存储容量
	

	
	离线储存
	

	
	图像优化处理功能
	

	
	心室分析软件
	

	
	血管狭窄分析
	

	
	角度与距离测量（手动与自动校正）
	

	
	下肢造影剂追踪
	

	
	三维重建
	

	
	脊柱成像重建
	

	
	血管钙化斑块重建
	

	
	自动血管分析
	

	
	内窥镜
	

	
	虚拟支架
	

	
	动脉瘤自动分析
	

	
	导管头预塑型
	

	
	主机接受其他设备DICOM图像（PACS）
	

	
	三维路径图软件
	

	
	旋转式平板DSA CT成像功能
	

	
	实时导航技术
	

	
	三维高级工作站要求：（原厂生产工作站，性能更加优异）
	

	
	三维高级功能工作站与主机系统的通讯
	



